ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)

2024–2025 учебный год


ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7-8 КЛАССЫ

Профиль «Культура дома, дизайн и технология»


**Решение**

**Практика «Моделирование фартука»**

**Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертёж основы фартука**



**Результат моделирования**



**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии контроля** | **Баллы** | **Баллы по факту** |
| **I** | **Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертёж основы фартука (бланк ответов № 1)** | **7** |  |
| 1. | Правильное нанесение линии бока нагрудника | 1 |  |
| 2. | Правильное нанесение линии бока нижней части фартука | 1 |  |
| 3. | Правильное нанесение линии низа нижней части фартука | 1 |  |
| 4 | Правильное нанесение места расположения кармана | 1 |  |
| 5. | Правильное нанесение места расположения клапана кармана | 1 |  |
| 6. | Изображение пояса | 1 |  |
| 7 | Изображение бретелей | 1 |  |
| **II** | **Результат моделирования** | **33** |  |
| 1. | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы | 1 |  |
| 2. | Наличие надписи названия в детали середины нагрудника фартука | 1 |  |
| 3. | Наличие надписи названия линии бока нагрудника фартука | 1 |  |
| 4. | Наличие надписи названия линии верха нагрудника фартука | 1 |  |
| 5. | Наличие надписи названия в детали линии середины нижней части фартука | 1 |  |
| 6. | Наличие надписи названия в детали линии бока нижней части фартука | 1 |  |
| 7. | Наличие надписи названия в детали линии низа нижней части фартука | 1 |  |
| 8. | Наличие надписи названия в детали линии талии нижней части фартука с указание места расположения сборки | 1 |  |
| 9. | Наличие надписи указания кармана | 1 |  |
| 10. | Наличие указания количества деталей кроя на всех выкройках | 6 |  |
| 11. | Наличие направлений нити основы на всех деталях кроя | 6 |  |
| 12. | Наличие правильных припусков на всех деталях кроя | 6 |  |
| 13. | Указаний линии сгиба на деталях кроя | 5 |  |
| 14 | Аккуратность выполнения | 1 |  |
| **ИТОГО:** | | **40** |  |